ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ. **ФРОНТАЛЬНЫЕ И КУПОЛЬНЫЕ**

1. Какой тип посудомоечной машины рассматриваете:[ ]  фронтальная [ ]  купольная
2. Выберите серию машины
[ ] бюджетный вариант: одинарные стенки, эл-мех. упр-е, 2 программы
[ ] бюджетный вариант: одинарные стенки, мембранная панель упр-я, мягкий старт, 4 программы (панель T)

[ ] двойные стенки (тепло-, шумо-изоляция), эл-мех. упр-е, 2 программы
[ ] двойные стенки (тепло-, шумо-изоляция), мембранная панель упр-я, мягкий старт, 4 программы (панель T)

[ ] двойные стенки, электронная панель упр-я, мягкий старт, программируемые циклы, также требуются возможность:
[ ] мыть GN1/1-25 [ ] мыть 600х400х25 [ ] термодезинфекция (ополаск.90 ͦС)

[ ] двойные стенки, электронная панель упр-я с цветовой индикацией стадии цикла, мягкий старт, максимальное обновление воды каждый цикл, также требуются возможность:
[ ] мыть GN1/1-25 [ ] термодезинфекция (ополаск.90 ͦС)
3. Укажите доступное электроподключение: [ ] 380-415V 3N 50 Hz
 [ ] 220-240V 3 50 Hz
 [ ] другое (например без нейтрали для морских судов) - укажите

 [ ] Требуется мультивольтаж (400 и 220 в)

1. К какой воде будет подключена машина [ ] горячая [ ] холодная
2. Если машина подключается к холодной воде отметьте один из след вариантов:
требуется [ ]  установка доп.мощности - **XP**, [ ]  установка рекуператора (не для всех машин)
[ ] ничего не требуется - будем работать с уменьшенной производительностью
3. Какие функции требуются
[ ]  **DDE** - дозатор моющего средства (стандарт для некоторых машин)
NOTE: дозатор ополаскивающего средства - стандарт для всех фронтальных и купольных машин

[ ]  **PS** - помпа слива (если канализация не в полу)
[ ]  **PAP** - нагнетательная помпа (если низкое давление в водопроводе)
[ ]  **D - DA** - водоумягчитель (требование к воде - 2-8 градусов французской шкалы)
[ ]  **RO** - система очистки обратного осмоса (для бокалов, полное отсутствие разводов на стекле)